Samoobslužný výdejník vody 
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
umístění - ul. Průmyslová, Hodonín (průmyslová zóna Kapřiska)
[image: ]Samoobslužný výdejník vody (někdy též „chytrý hydrant“) je zařízení namontované namísto klasického hydrantu na vodárenské síti. Slouží k odběru vody do cisteren a jiných velkoobjemových nádob pomocí připojení hadicí s bajonetovou hasičskou koncovkou typu C. 
Zákazník je identifikován pomocí poskytnuté čipové karty s identifikačním číslem. 
Odběr je samoobslužný, zákazník provádí veškeré úkony sám, bez nutnosti asistence pracovníka VaK Hodonín. 
Samoobslužný výdejník je umístěn v ulici Průmyslová na velkokapacitním potrubí DN 300 bez rizika zkalení sítě při odběru, stojí v zeleném pásu v blízkosti široké místní komunikace umožňující stání a plnění vozidel.

Návod k obsluze výdejníku
1. Před zahájením manipulace s výdejníkem si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.
2. Před zahájením plnění si zkontrolujte stav cisterny /nádoby/, která bude plněna a stav propojovacích hadic.  Nádoby s hrdlem (typicky kontejnery IBC) lze plnit pouze, pokud lze pevně upevnit konec hadice proti vysunutí a nekontrolovanému pohybu.
3. Do označeného slotu zasuňte čipovou identifikační kartu a vyčkejte odjištění krytu výdejníku.
4. Připojte hadici s bajonetovou koncovkou typu C do koncovky na výdejníku.
5. Připojte hadici k cisterně a otevřete plnicí ventil cisterny nebo vložte koncové zařízení hadice do nádoby a upevněte ji.
6. Navolte na displeji požadované množství vody kombinací přednastavených tlačítek. 
7. Stiskem tlačítka START zahajte čerpání. Po průtoku navoleného množství vody se čerpání samo ukončí. Čerpat lze opakovaně navolením nového množství.
8. V případě nutnosti předčasného ukončení čerpání stiskněte tlačítko STOP. Čerpání se ukončí. Při novém startu se znovu zahájí čerpání navoleného množství. 
9. Navolené množství lze vynulovat tlačítkem ZNOVU a zadat nově před zahájením čerpání.
10. Po ukončení čerpání odpojte hadici od cisterny /vyjměte z nádoby/ a odpojte hadici z výdejníku
11. Uzavřete víko výdejníku a poté vyjměte kartu.
12. Proces tankování je ukončen a výdejník zaznamená natankované množství spolu s časem. 
NOUZOVÉ UKONČENÍ ČERPÁNÍ JE MOŽNÉ PROVÉST I VYTAŽENÍM ČIPOVÉ KARTY. 


Zjednodušený návod najdete i na víku výdejníku spolu s telefonním číslem pro nahlášení poruch zařízení nebo technickou pomoc.
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[image: cid:image001.png@01DCFCAC.0857AB90]Displej na výdejníku umožňuje navolit požadované množství tankované vody s přesností na 100 litrů, ukazuje číslo karty a aktuálně čerpané množství.
Údaje o odebraném množství jsou odesílány na cloudové úložiště a budou po ukončení měsíce hromadně zpracovány k fakturaci.

Výdej a evidence čipových identifikačních karet
Kartu lze získat na Zákaznickém centru společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. na základě uzavřené smlouvy (viz webové stránky společnosti). Výdej karty je jednorázově zpoplatněn dle Ceníku prací a služeb umístěných na webu společnosti. Karta je přenosná, odběr vody na kartu jde vždy k tíži osoby, která uzavřela smlouvu.
Každé tankování (použití karty) je zpoplatněno a stejně jako cena odebrané vody se řídí platným Ceníkem prací a služeb VaK Hodonín.
Odběr vody do IBC kontejnerů – upozornění
Při použití neupevněných textilních hadic hrozí riziko nekontrolovaného pohybu a vážného zranění. Pro plnění IBC kontejnerů nabízíme bezplatně ke krátkodobému zapůjčení plnicí nástavec, kde je zredukovaný průměr plnicí hadice a který nemá tendenci uvolnit se z nádrže. Informace o půjčení na tel. č. 724 612 805, 602 785 335.
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Névod k obsluze

vydejniho zafizeni:

1. Pripojte hadici na koncovku.

2. Zvolte pozadované mnozstvi.

3. Zahajte tankovani stisknutim tlacitka
START.

4. V pripadé nutnosti pred¢asného
ukonéeni tankovani stisknéte tlacitko
STOP.

5. Po ukonéeni tankovani odpojte hadici,
uzaviete viko a odeberte kartu.

6. V pripadé poruchy volejte
natel.: 518 305 944
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